|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：QYXZYY2024-206号比选项目报价表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **参数需求** | **参数要求是否响应** | **规格型号** | **年参考用量** | **单位** | **单价报价（元）** | **总报价（元）** | **生产厂家** | **单价限价（元）** | **总限价（元）** | **医保编码** | **平台流水号** | **报价公司名称** |
| **1** | 医用干式热敏胶片 | 1、胶片类型：干式热敏胶片（国产）； |  | 14\*17 | 5000 | 张 |  |  |  | 6.50 | 45100 |  |  |  |
| 2、用途：直接用于干式热敏相机成像，无需添加洗影药液或其它打印材料； |  |
| 3、功能：通过最优化影像控制，为CT，MIR，DR和其它影像设备提供锐利、清晰的影像； |  |
| 4、胶片影像输出空间分辨率：≥508ppi；（提供相关证明材料） |  |
| 5、片基基质：PET聚脂片基； |  |
| 6、最大密度：≥2.4D；（提供相关证明材料） |  |
| 7、最小密度：≤0.2D（提供相关证明材料） |  | 8\*10 | 3000 | 张 |  |  |  | 4.2 |  |  |
| 8、 最高黑密度：≥2.4D； |  |
| 9、胶片灰阶：14bit（14位）（提供相关证明材料） |  |
| 10、胶片表观质量：符合YY/T 1796-2021《医用干式胶片专用技术条件》标准要求（提供相关证明材料） |  |
| 11、有效期≥24个月； |  |
| 其他需求说明：须配备至少2套能满足使用需求的胶片配套打印机、配送服务合同期内，负责配套打印机的维修保养，采购人无需为此承担任何费用。（需提供承诺函，格式自拟，并加盖公章） | | | | | | | | | | | | | | |