附件1
青阳县中医医院边界防护设备、专线互联设备报价表
公司名称:

	产品名称
	参数
	单价
	数量
	合计

	边界防护设备
	1、采用国产芯片及操作系统，吞吐量≥2.5Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥3万，开启全功能威胁防护吞吐量≥1Gbps，IPSec吞吐量≥2Gbps，IPSec最大隧道数≥1000，SSL VPN并发用户数≥500，含SSL VPN 100个用户授权（提供官网性能截图证明）。

2、交流主机1U设备，配置≥10个GE电口，≥2个SFP+万兆光口，1个Console口，1个USB接口，1个SD卡槽（提供设备面板证明）。

3、防火墙采用国产芯片，提供检测报告及设备使用的芯片照片证明，采用国产安全操作系统，提供检测报告证明。

4、IPV6能力，支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议。（提供证明截图） 。

6、NAT转换，支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题（提供相关技术专利证明）。

7、应支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配，支持DNS过滤，应支持对DNS高、中、低、自定义过滤级别选择，从而提高网站过滤的性能。

8、日志存储使用容量不低于64GB、包含特征库(IPS，AV，URL，威胁信息服务，上网行为管理)3年

9、应支持多出口智能选路可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式。

10、防火墙应支持安全运营管理，对安全状态评估，评估流程至少包括安全配置、威胁事件、待办事项等进行评估，同时支持资产风险统计，包括已失陷、被攻击、正常等统计。

11、应支持虚拟防火墙，能够对虚拟资源灵活配置，配置项包括会话数、策略数、IPSec隧道数，整体带宽、新建回话速率等进行按需分配，同时应支持剩余资源查询，确保灵活分配；支持虚拟服务安全管控，虚拟服务策略应包括IP地址/地区、协议、时间段、WAN ID、反病毒/入侵防御/URL过滤/内容过滤等。

12、技术服务：IE级别工程师，现场安装调试、每季度巡检和3年技术支持服务。

招标控制价：≤ 12500元/台
	                                                                                                                            
	1台
	

	专线互联设备
	1、整机交换容量：96Gbps~160Gbps；包转发率：20Mpps~120Mpps；带机量≥500；

2、WAN端口：4*GE电，2*GE光，2*10GE光；

3、LAN端口：24*GE电，支持LAN切换WAN口；

4、电源数量≥2个；支持SIC槽位≥4个；槽位可合并，提供官方截图与链接证明；

5、支持静态路由，路由策略,RIP、OSPF、ISIS、RIPng，OSPFv3，ISIS for IPv6，BGP4+；

6、支持GRE，Ethernet over GRE, IPsec v4/v6，L2TP client，IPv4/IPv6 双栈；IPSEC VPN ≥500个；

7、支持优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免，拥塞管理，MQC， 端口三级调度和三级整形，应用识别，智能策略路由，SaaS 选路，智能流量监管；

8、支持 802.11k，802.11v 协议的智能漫游；802.11r 协议的快速漫游（≤50ms）；

9、支持防火墙基本能力、国密算法SM3/SM4，应用识别6000+、IPS入侵防御签名规模1200+、URL 过滤、Antivirus(AV反病毒)，支持特征库和病毒库升级等安全防护功能；

10、提高网络环境自主可控，要求设备CPU芯片采用国产自研，投标文件中提供官网截图及链接证明

 招标控制价：≤ 6850元/台
	
	1台
	

	总价
	人民币（大写）：

人民币（小写）：


                              公司代表签字：

（公司盖章）
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